**Legende:**

**Petrinetz Bandsteuerung:**

GZ Band - Grundzustand Band

BR-on - Bandrechts on

BL-on - Bandlinks on

Signalname - signal gesetzt

Signalname x - Signal nicht gesetzt

Naus - Notaus

**Petrinetz Band:**

LS-BA – Lichtschranke Bandanfang

LS-H – Lichtschranke Höhenmesser

LS-W – Lichtschranke Weiche

LS-R – Lichtschranke Rutsche

Q-Taste – Quitiertaste

S-Taste – Starttaste

flach – Metalwerstück flach

LS-End – Lichtschranke Bandende